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某单位



采购内容明细
	序号
	名称
	具体参数
	数量
	单位
	推荐品牌

	1
	智慧广播软件
	1.智慧广播软件需结合TCP/UDP技术和数字音频技术，需采用B/S架构。
2.需支持多操作系统，包括Windows、Linux、国产麒麟操作系统，兼容性与安全性更高，支持多级管理与系统级无限扩展。
3.需支持多种部署方式，包括公有云，私有云，以及专网部署。
4.需具备定时打铃：支持多套定时打铃方案，方案内可编制任意数量的打铃任务，支持一键复制/禁用/启用方案或任务，实现全自动无人值守校园铃声播报，满足各时间段多场景播报需求。
5.需具备实时广播：可对任意单点、分组或全区执行实时音频/文本，实时采播，一键寻呼喊话任务，高同步性和实时性，最多支持≥50路广播并发。
6.需具备定时广播：服务器根据编制好的任务定时、定点自动播出，支持定时音频/文本/采播广播，可批量创建多时段定时任务，支持一键启用/禁用，高可控性和智慧化。
7.需具备短路联动：支持全区分区消防联动，短路输入输出端口联动自由配置，自动化的安全机制，可远程控制设备强切输出，包括短路输出和广播播放。
8.需具备实况监听：可对广播内容进行实时监听，也可实时循环监听终端周围环境声音实况，不影响广播节目播放。
9.需具备文字转语音：内置嵌入式TTS语音引擎支持TTS文字转语音广播，可提供不同人声、语速等个性化定制服务，支持导入TXT文本。
10.需具备考试模式：支持考试模式，网络与定压备份无缝切换，满足考场高可靠性、冗余性要求。
11.需具备节目离线播放：可通过网络远程推送定时广播内容至任务覆盖的终端，实现终端离线自动播放功能。
12.需支持多操作系统，包括Windows，Linux，国产麒麟操作系统，兼容性与安全性更高，支持多级管理与系统级无限扩展。
13.需支持多种部署方式，包括公有云，私有云，以及专网部署。
14.需支持在全国产服务器上的文转语，文本广播功能，无需配置额外的设备。
15.需具备首页快捷功能：首页可自定义添加常用功能，一键快速创建广播任务。
16.需具备可视化数据统计：可视化图表展示任务分类和任务数据统计，支持系统任务列表查看和详情页查看，任务信息一目了然。
17.需具备系统日志：系统支持日志查询和导出，用户日志，系统日志，设备日志，任务日志灵活查看。
18.需具备系统备份：用户可选择自动，手动，或者上传备份文件进行系统备份。
19.需具备优先级设置：智能管控和设置不同任务类型优先级，可按需灵活设置，系统智能检测任务优先级冲突。
20.需具备预设电源控制：通过软件预设终端自带电源提前打开，双重保障任务在终端播放成功。
21.需具备自由点播：通过智能语音播控台，实现系统服务器媒体库中节目的任意点播。
22.需具备媒体库管理智慧媒体库可存储数千小时以上的音乐或语音节目，为所有音频终端提供定时播放和实时点播媒体服务，支持音频共享、试听、下载。
23.需具备设备管理：支持Web模式远程登录管理控制所有设备，支持远程升级设备；支持将设备添加至设备地图，可视化管控设备，地图上划定范围快速发起广播。
24.需具备分组管理：支持设备在线分组设置，通过Web页面后台或分控客户端均可轻松进行设备分组管理。
25.需具备用户管理：系统可设置管理员，高级用户，普通用户多种角色，可按需自定义角色操作权限，提供不同的操作界面，人性化管理不同用户需求。
26.需具备分控账号管理：支持同一账号实现终端与广播系统平台同步登录，数据自动同步，支持多台设备同时登录，支持分控账号管理远程节目播放管理。
	1
	套
	TAIDEN、ITC、迪士普

	2
	播放机
	1.采用双解码双显示屏设计，MP3、CD独立解码工作，音源运行互不干扰。
2.光碟兼MPEG-4/DVD/SVCD/VCD/CD/MP3/WAVE/WMA/CDR-RW播放格式。
3.模拟音频输出 ：-10dB, 非平衡立体声, 1路混音输出，1路光盘输出，1路USB播放输出（提供实物图并对相关接口进行说明）
4.视频输出：复合视频输出。
5.支持USB文件夹播放、多模式循环播放、通电自动播放+断电记忆播放，光盘支持逐行/隔行扫描切换。
6.音频解码AC-3、DTS、HDCD，视频制式兼容NTSC、PAL、PAL60，面板自带操作按键，标配全功能遥控器。
7.性能指标：频率响应20Hz～20kHz，信噪比＞80dB，总谐波失真＜0.1%，整机功耗＜10W，输入电压220–240VAC。
8.标准2U机架式设备，适配0℃-40℃、湿度≤95%室内机房环境使用。
	1
	台
	声优诺、TAIDEN、双优

	3
	IP编码器
	1.标准机柜式≤1U高度。
2.需内置音频采集编码模块，可将模拟音频可采集到IP网络广播系统任意终端，音频采集延时≤100ms。
3.≥3路线路（LINE）和≥3路（MIC）输入，每个通道独立音量大小调节功能，带总音量调节旋钮。
4.需内置MP3播放器，带蓝牙音乐播放，面板自带功能按键，功能键包括上-曲、下一曲、播放/暂停。
5.≥11个快捷键，可自定义给终端播放背景音乐，操作快捷方便，一键把背景音乐播放到指定的终端或分区。
6.支持硬件音频解码，采样音频硬件编码、固件支持网络升级、多路信源混音等。
7.≥1路短路信号输入，可接入联动触发信号，有紧急情况时可触发终端报警。
8.≥1路短路信号输出，紧急情况时可联动触发其它设备。
9.需内置监听喇叭，可监听播放的任务内容。带一个监听音量控制旋钮，声音大小可调节。
10.需带复位按钮，支持一键恢复出厂设置，方便工程项目现场调试。
11.≥1路调试口，方便日常对该终端程序调试升级。
12.支持串口扩展，≥1路RS232串行输入输出接口，可与外部音源设备通讯。
13.≥2路电源输出控制，根据广播状态自动控制外接设备的电源开与关。
14.需支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Intelnet.2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。
15.需采用固定静态的IP地址，当网络发生改变时地址不会丢失，工作稳定。
	1
	台
	TAIDEN、ITC、迪士普

	4
	功率放大器
	1.标准1机架式≤2U高度。
2.需具备固定静态的IP地址，工作稳定，网络发生改变时地址不会丢失。
3.内置≥1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)。
4.≥3路MIC输入，≥1路AUX输入，≥1路AUX输出，MIC1具有强插默音功能。
5.需具备数字音频多功能分区组合、全区广播功能。
6.需具备报警信号优先，自动强插，带24V强切功能、2位凤凰端子。
7.需具备智能电源管理，无音乐或呼叫时，设备自动切断主电源，进入待机状态。
8.待机功率小于3W，满足国家节能认证的标准。
9.需具备AUX、MIC及网络音源，具有独立的音量和高低音调节。
10.≥1组音频信号输出，可外接功率放大器或有源音箱。
11.≥5位LED灯显示电平，功放电源接通指示灯，保护指示灯，整机电源指示灯。
12.需具备温度风机冷却功能。
13.内置≥280W功率放大器，可外接定阻（4-16Ω）及定压（70V、100V）功率输出。
14.需具备保护电路：直流输出、过载、过温、短警保护电路。
	5
	台
	TAIDEN、ITC、迪士普

	5
	数字调谐器
	1.一体化多功能机型，内置FM调谐器、蓝牙4.2模块、USB播放、独立录音四大功能，支持模式一键切换（FM/USB/蓝牙/录音）。
2.机身配置7位数码LED状态显示屏，面板搭载12枚功能按键+1枚独立录音按键，面板及遥控器均配备待机按键，标配全功能遥控器。
3.天线配置双路独立天线，1路外置FM专用天线、1路蓝牙隐藏式天线，蓝牙接收距离≥10米，FM频段87.5～108MHz，支持自动搜台存储+断电记忆。
4.音接口规格：1路RCA非平衡立体声录音输入、1路RCA非平衡立体声输出；USB播放、录音均兼容WAV/WMA/MP3格式音频。
5.音质性能：频率响应20Hz～20kHz；FM信噪比≥45dB、失真＜1%；USB/蓝牙信噪比＞80dB、失真＜0.1%。
6.供电环境：输入电压220-240VAC，50/60Hz，整机功耗＜20W，工作环境0℃-40℃、湿度≤95%。
	2
	台
	声优诺、TAIDEN、双优

	6
	32路报警器
	1.需支持机柜式安装，≤1U高度。
2.≥32路网络报警输入（短路信号输入），有信号输入时，相应通道指示灯亮。
3.≥8路网络报警输出（短路信号输出），低电平闭合信号，便于控制其它设备。
4.设备IP地址具有复位按钮，在丢失IP地址时，可恢复初始设置。
5.报警信号优先，自动强插，系统亦可设备自定议优先级别。
6.配合数字网络音频系统使用，消防路数随意扩展。
7.可根据不同地点不同警源设置相应报警铃声，使灾情清晰明朗。
8.设备电源采用开关电源设计，AC100~240V电压都能正常工作。
9.需支持多种网络通讯协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP。
	1
	台
	TAIDEN、ITC、迪士普

	7
	电源时序管理器
	1.需采用ARM32位处理器控制，使时间更精确性能更稳定。.≥8路通道总承受功率为8.8KW电源，拥有高性能RFI/EMI电源滤波器，为用户的设备提供干净而稳定的电源。
3.需采用LCD蓝色背光显示功能设置操作界面使设备操作变得更加直观。
4.每通道设立独立的硬件紧急关闭开关，可以通过开关紧急关闭某一路的电源输出。
5.可设置密码功能，更好的保护系统用电安全管理。
6.软件编辑功能，可独立调整通道开机及关机的延时时间。
7.设备内置定时开关机功能，最长可达≥12个月的定时时间设置。
8.设备内置中控代码生成器，方便第三方设备进行代码编辑。
9.设备内置远程控制，让用户能随时随地的对设备进行开启关闭操作。
10.能与同型号的电源时序器进行多台扩展及级联设置，而无需再购置其它控制器件。
11.设备受控控制方式多样，TCP/IP、WIFI、USB，RS485，RS232联机控制加上外部（远程REMOTE）控制能控制复杂的电源系统。
12.本设备可通过红外学习IR功能及IO控制功能对第三方设备进行控制。
13.采用新国家标准的≥10A及≥16A通用安全划盖插座，使得用电安全更加有保障。
	1
	台
	TAIDEN、ITC、迪士普

	8
	网络机柜
（42U 标准机柜）
	1.规格尺寸：42U标准机柜，外形尺寸 2000×600×800mm，19 英寸标准安装立柱，静态承重≥800kg。
2.板材材质：主体采用 SPCC 冷轧钢板，承重立柱厚度≥2.0mm，门板、侧板厚度≥1.5mm。
3.柜体结构：前门网孔通风门带三点防盗锁，后门双开网门，可拆卸侧板，支持多台机柜并柜。
4.散热走线：顶部配置 2 台散热风扇，顶底均带阻燃毛刷走线孔，柜内配备竖向强弱电理线槽。
5.标配配件：含2块承重托盘、成套安装螺丝、接地铜排组件、12位防雷 PDU 电源。
	1
	台
	图腾、三拓、山特

	9
	网络机柜
（6U 壁挂机柜）
	1.外形尺寸：6U 壁挂机柜，外形600×450×350mm，19 英寸标准安装位，壁挂承重≥120kg。
2.材质结构：SPCC 冷轧钢板，门框立柱≥1.2mm，单开网孔前门配防盗门锁，整机接地防静电。
3.配套配置：顶部自带散热风扇，上下带毛刷走线孔，标配安装螺丝、壁挂支架、接地套件。
	3
	个
	图腾、三拓、山特

	10
	室外防雨机柜
	1.外形尺寸：9U 壁挂机柜，外形600×450×500mm，19 英寸标准安装位，壁挂承重≥120kg,可壁挂/落地。
2.材质结构：室外防雨机柜,SPCC 冷轧钢板，门框立柱≥1.2mm，单开网孔前门配防盗门锁，整机接地防静电。
3.配套配置：两侧自带散热风扇，标配安装螺丝、壁挂支架、接地套件。
	2
	个
	国产优质

	11
	IP网络音箱
	1.箱体需采用高品质木质材料。
2.内置≥2×20 W功放，搭配高品质≥5.25寸全频喇叭，声音洪亮，清澈。
3.内嵌DSP音频处理器，支持网络解码播放。
4.需支持终端远程在线升级，方便维护。
5.需支持挂钩设计，支持壁挂式安装方式，施工简单又安全可靠。
6.需支持跨网段和跨路由，可连接广域网，支持DHCP。 
7.需支持U盘本地播放。
8.需支持≥1路线路输入，用于接入本地其他音源进行扩声。
9.≥1个音量调节旋钮，用于调节本地线路输入的音量大小。
10.需内置高灵敏度麦克风，可对周边环境进行监听。
11.需支持网络环境自适应，当网络情况比较差的时候，可启动缓冲和丢包重传。
12.需具有LED指示灯，实时显示终端工作状态。
13.需带复位按钮，支持一键恢复出厂设置，方便调试。
14.≥1路RS232接口，可用于扩展时钟显示屏。
	1
	只
	TAIDEN、ITC、迪士普

	12
	智慧语音播控台
	1.可与各双向终端、寻呼话筒等实现全双工双向对讲功能，也可对点、分区、全区进行广播和文件播放功能。≥7寸高清IPS液晶屏，无操作进入休眠；支持≥6路平行广播（可同时发起多个寻呼任务，每个任务可通过悬浮球的形式缩放），支持同时创建≥30路实时广播。
3.支持屏幕UI主题风格切换，支持屏保时间设置，支持熄屏时间设置。
4.面板配置5PIN话筒杆插座，标配50 cm可拆卸话筒杆，两节软管，内置防风罩。
5.内置3W全频扬声器，可播放本地音频和接收远程音频信号进行本地播放，同时还可实现监听功能。
6.具有USB接口，并支持点播或广播U盘的音频文件，将音频文件转播到指定广播终端。
7.支持一键实现寻呼、广播任意终端功能，可对全区、分区，指定终端发起广播寻呼喊话，分区数量不限；寻呼音质好，无延时感知，终端音量可调。
8.有监听功能，用于监听其他终端采集到的环境声音。可对分组或终端进行环境音实况监听，支持分组循环监听，灵活设置监听时间。
9.需支持静态IP和DHCP两种网络接入方式。
10.支持用户鉴权，包括用户名密码和 U - KEY （选配）两种方式，可满足安全播控的要求。支持4G全网通，可内置2600mAh电池，待机大于24小时，连续工作时间大于4小时，无需网络布线，且可满足移动式广播应用需求。
	1
	台
	TAIDEN、ITC、迪士普

	13
	吸顶扬声器
	1.表面需采用ABS 材料，坚固耐用，具有耐低温、耐高温等优点。
2.金属防尘网，有效防尘，保证音质，延长喇叭的使用寿命。
3.天花板嵌入式安装，安装快速简便。
4.输入电压≥100 V；额定阻抗额定阻抗(100V) ：1.7 KΩ；额定功率≥6 W；灵敏度≥91±3 dB（1M/1W）；组成：≥1×6"扬声器单元；频率响应不劣于140 Hz～20 kHz。
	74
	只
	TAIDEN、ITC、迪士普

	14
	室外防水音柱（扬声器）
	1.设备具备室外防护能力，防水防尘等级不低于IP55，可适用户外露天使用环境。
2.集成低音单元不小于5寸和高音单元不小于1寸。
3.频率响应（-10dB）:80HZ~18KHZ,额定功率≥25W@100V,声压级（1W/1m）≥89 dB,运行温度-20℃～55℃、湿度<95%。
4.安装方式：埋地
	6
	只
	TAIDEN、ITC、迪士普

	15
	无线话筒
	1.真分集接收机，双通道独立选讯系统，能最大限度降低断频的发生。
2.双通道独立AFS频率自动搜索功能,能迅速扫描所在工作环境中干忧最少的频率并锁定。
3.接收机与发射机通过IR红外对频技术，一键同步对码。
4.专业演出级别的相位锁定电路,配合杂讯锁定静噪控制与数码导频技术, 当发射器关闭时，导频控制将AF信号静音以抑制噪声，同时将对应的接收机静音。保证了对干忧信号的有效阻隔。
5.背光式LED显示屏指示了RF和AF信号强度，电池状态，分集通道指示(A/B)频率，频率组/频道等工作状态。
6.采用“音频参考压缩扩展”专利技术.有着极好的动态响应.音质极佳。
7.射频传输频率范围：740~790MHz。
8.工作范围： 在典型条件下≥100米，室外直线距离时≥150米；在高功率模式下≥150米，室外直线距离≥300米。实际工作范围取决于射频信号吸收、反射和干扰。
9.音频频率响应：40– 18,000 Hz,(+1 dB, –3 dB)。
10.50MHz带宽内有≥200个可选频率；工作频率：740~790MHz；采用微电脑CPU控制；PLL锁相环频率合成技术；≥2*100频道自由选择,液晶数字显示；红外对频。
11.S/N信噪比:>105dB；T.H.D失真:<0.5%；频率响应:40Hz-18KHz。
12.杂讯锁定静噪控制+音码导航锁定静噪控制。
13.音频动态扩展及自动电平控制电路。
14.真分集接收（双调谐高频接收选讯）。
	3
	台
	声优诺、TAIDEN、双优

	16
	天线放大器
	1.一台天线分配器可提供≥4台接收机的分配连接。
2.300MHz宽频带设计，适合多种无线系统使用。
3.需配套指向性天线使用，提高系统接收信号的稳定性。
4.对工程机柜式安装的无线系统，供电部份合理应用。
5.频率响应: 600 - 900 MHz；最大增益: 0dB, +3dB - +10dB；阻抗: 50 ohms；安装插头: TNC；幻像电源: +8V DC 20mA；工作温度: -20℃～+50℃。
	3
	只
	声优诺、TAIDEN、双优






报价人须知
报价书构成
（一）报价表（附件1）
（二）相关资格证明文件（除必须要求原件外，其他资料原件和复印件均可）
1.营业执照（复印件加盖公章）
2.法定代表人资格证明书（附件2）
3.法定代表人授权书（附件3）
（三）供应商承诺声明（附件4）
（四）响应偏离表（附件5）

说明：
未密封或者在规定时间内未送达我单位的一律拒绝收取。提交材料至少包含以上资料，缺少一项其报价作无效处理，所有资料需加盖供应商公章、完善相关签名并密封，未盖公章视为无效报价。
报价人须按上述统一格式及顺序向采购人提供《报价书》，否则可能被视为无效报价。
比价小组认为报价供应商报价低于其他所有符合要求的报价供应商平均报价40%，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，比价小组应当要求报价供应商在规定时间内提供报价合理性的书面说明和履约担保承诺，必要时提交相关证明材料。报价供应商未按照要求提供或比价小组认为其不能证明其报价合理性，按照无效报价处理。
附件1
	报价表

	

	项目名称
	产品（服务）明细
	报价

	某单位
广播系统
	本公司承诺完全响应本项目所有要求。
	

	报价时间
	2026年  月  日    时  分

	报价地点
	以采购方通知为准

	报价方式
	邮寄/现场递交

	报价人
	
	联系电话：

	
	
	

	
	
	

	报价单位
	                              （盖章）


注：未完全响应的，按无效报价处理。若有正偏离，可在明细栏注明。
附件2
法定代表人资格证明书


（法定代表人姓名）系（报价方全称）的法定代表人。

特此证明



法定代表人身份证复印件
（国徽面）

法定代表人身份证复印件
（人像面）






报价供应商全称：（盖章）

                     年    月    日

附件3
法定代表人授权书
（如有授权填写）
某单位：
（报价人全称）法定代表人（姓名、职务） 授权（授权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵部组织的项目编号为 （项目编号） 的 （项目名称） 采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

报价供应商全称：（盖章）
                            
法定代表人：（签字或盖章）
                     年    月    日
附：
授权代表姓名：              身份证号码：
职    务：                  电    话：
传    真：                  邮    编：
通讯地址：

授权代表身份证复印件
（人像面）

授权代表身份证复印件
（国徽面）





附件4
供应商承诺声明
某单位：
我单位（报价供应商全称）自愿参加贵部组织的（项目名称）、（项目编号：          ）采购活动，承诺声明如下：
一、供应商诚信承诺
1.如实编写投标文件，对投标文件中提供的文件材料、图片影像、财务数据、资产情况及相应证明等材料的真实性、完整性、准确性，承担相应的法律责任。
2.因单位转制、兼并、股改等特殊情况，无法提供原始材料、财务数据、资产情况等，造成单位信息难以确认时，自愿放弃参加军队采购活动。
3.在提供投标文件或现场核查时，如存在伪造文件材料，提供虚假图片影像、业绩合同、材料数据等，造假或篡改相关数据及资产等情况，自愿放弃中标资格并无条件接受相应处罚。
二、保密承诺
1.严格遵守国家和军队的保密法律法规，履行保密义务。
2.不以任何方式泄露或传播本次采购项目相关信息。
3.不违规记录、存储、复制本次采购项目相关信息。
4.招标文件以及相关技术文件专室放置、专盘存储、专人管理。
5.未经采购机构审查批准，不得擅自在互联网、通讯媒体等发表涉及此次采购项目相关信息。
三、未被列入违法失信名单承诺
未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单，未在军队采购网（www.plap.mil.cn）军队采购暂停名单处罚范围内或军队采购失信名单禁入处罚期和处罚范围内，以及未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单或国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信名单（处罚期内）。
四、关联关系企业不参与采购活动承诺
与我单位负责人为同一人或存在直接控股或管理关系的不同供应商，未参加同一包采购活动。
我单位为生产型企业的，与我单位生产场经营地址或注册登记地址为同一地址的其他生产型企业，未参加同一包采购活动。
我单位为非国有销售型企业的，与我单位以及股东和管理人员（法定代表人、董事或监事）之间存在近亲属（指夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或近姻亲关系）或相互占股等关联关系的其他非国有销售型企业，也未参加同一包采购活动。
我单位提供的业绩证明材料中，合同缔约方不存在控股或管理关系。
五、前3年没有重大违法记录的书面声明
参加军队采购活动前3年内，在经营活动中没有受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（200万元以上）等重大违法记录；
六、没有发生过重大质量安全事故的书面声明
我单位近3年没有发生过重大质量安全事故。
七、非外资独资企业或控股企业的书面声明
我单位为非外资独资企业或控股企业。
八、履约承诺
如果我方违反上述承诺声明内容，愿意承担由此导致的一切不利后果和法律责任，接受军队采购管理部门和采购机构按国家和军队有关法规作出的相关处罚。



报价供应商全称：（盖章）
法定代表人（或授权代表）：（签字）

                     年    月    日

附件5
响应偏离表
	序号
	评审项目
	采购内容明细
	供应商响应
	偏离度
	文件名称∕页码
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	说明：报价供应商应当对照采购内容明细中的要求，逐条如实填写所投服务（物资）的具体响应，注明无偏离、正偏离或负偏离，并在备注中注明偏离的具体内容。负偏离应当如实注明。本表中条款出现负偏离，视为无效响应。



报价供应商全称：（盖章）
法定代表人（或授权代表）：（签字）
    年   月   日
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