比价文件
	项目名称：
	服务器租赁采购项目

	项目编号：
	2026-YKGJGXJYBZ-F9007


采购内容明细
	序号
	物资名称
	单位
	数量

	1
	算力服务器租赁
	套
	2

	2
	服务器现场调试与系统安装
	套
	2


	序号
	指标项
	详细要求

	1
	参数要求（单台算力服务器硬件参数）
	1.处理器：采用国产ARM鲲鹏架构，配置4颗鲲鹏处理器，单颗≥48核，整机总物理核心≥ 192核，主频≥2.6GHZ；

	
	
	2.计算卡：配置 ≥8块昇腾910B，单卡显存≥64GB，整机显存≥512GB；整机峰值总算力INT8≥4.4PFLOPS、FP16≥2.2PFLOPS、FP32≥0.6PFLOPS；

	
	
	3.内存：≥1TB，频率≥3200MT/S；

	
	
	4.硬盘：甲方提供硬盘，服务器vme u2/SATA/SAS接口；

	
	
	5.接口：支持PCIE5.0高速扩展槽,支持≥2个千兆电口和≥2个多模万兆光口；

	
	
	6.电源类型：配置≥4块交流电源模块，冗余热插拔。

	2
	其它要求
	1.部署要求：成交供应商提供2套算力服务器的上门安装及调试服务；

	
	
	2.系统调试：协助采购人完成2套算力服务器硬盘、操作系统、算力卡驱动程序、基础开发环境以及依赖包的安装、部署及调试工作，确保能够支持32B以上参数大模型的异构计算；

	
	
	3.驻场保障：租赁期间，成交供应商需安排不少于1名技术人员提供现场驻场保障服务，驻场保障总时长不少于7个日历日，具体驻场覆盖期依据采购人需求确定，驻场期间需提供算力服务器的现场保障，出现故障时及时处置，确保服务器在租赁期间稳定运行，驻场人员需具备鲲鹏+昇腾设备运维经验；

	
	
	4.故障修复：租赁期间，供应商须提供7×24小时技术保障服务，如遇硬件故障，供应商响应时间≤30分钟，修复周期≤1小时； 


报价人须知
报价书构成
（一）营业执照复印件并加盖报价供应商公章
（二）报价表（附件1）
说明：
未密封或者在规定时间内未送达我单位的一律拒绝收取。提交材料至少包含以上资料，缺少一项其报价作无效处理，所有资料需加盖供应商公章、完善相关签名并密封，未盖公章视为无效报价。
报价人须按上述统一格式及顺序向采购人提供《报价书》，否则可能被视为无效报价。
附件1
	报价表

	

	名称
	服务明细
	报价

	服务器租赁采购项目
	本公司承诺完全响应本项目所有要求（具体要求以本项目比价公告及公告附件为准）。
	

	报价时间
	2025年9月4日10时

	报价地点
	江苏省南京市（以采购方通知为准）

	报价方式
	邮寄/现场递交

	报价人
	
	联系电话：

	
	
	

	
	
	

	报价单位
	                              盖章


注：未完全响应的，按无效报价处理。

